**Dokumentation über die Einhaltung der Leitlinien und Anforderungen an Betrachtungsräume** (Bitte Zutreffendes ankreuzen.)

Einhaltung der Leitlinien:

[ ]  Das Konzept orientiert sich an der Idee der wasserbewussten Stadtentwicklung bzw. am Konzept der Schwammstadt: anfallendes Regenwasser in Städten lokal aufzunehmen und zu speichern, anstatt es lediglich zu kanalisieren und abzuleiten. Durch eine möglichst naturnahe Regenwasserbewirtschaftung soll der lokale Wasserhaushalt im Betrachtungsraum verbessert werden.

[ ]  Das Maßnahmenpaket besteht nicht ausschließlich aus rein abwassertechnischen Abkopplungsmaßnahmen, die keinen positiven Effekt auf den lokalen Wasserhaushalt haben. Vorgesehene Abkopplungsmaßnahmen mit positivem Effekt auf den lokalen Wasserhaushalt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Einhaltung der Mindestanforderungen:

[ ]  Der Betrachtungsraum wurde in einem integralen Planungsprozess entwickelt.
Beteiligte Stellen/Fachbereiche:

 [ ]  Wasserwirtschaft

 [ ]  Stadtplanung/Stadtentwicklung

[ ]  Straßen/Verkehr

[ ]  Tiefbau

 [ ]  Hochbau

 [ ]  Gesundheit/Soziales

[ ]  Sonstige: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Der Betrachtungsraum liegt in einem Gebiet, das über ein Mischsystem entwässert wird.

[ ]  Der Betrachtungsraum grenzt ein zusammenhängendes Gebiet ab.

[ ]  Der Richtwert für die Mindestgröße des Betrachtungsraums ist eingehalten (Abkopplung von mindestens 5 ha). Angestrebte Abkopplung im Betrachtungsraum: \_\_\_\_\_ ha

[ ]  Es wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, mit dem das Ziel „Abkopplung von 25 Prozent der befestigten Flächen von der Mischkanalisation“ erreicht werden kann (dabei dürfen seit dem 1. Januar 1994 bereits umgesetzte Abkopplungen angerechnet werden). Angestrebte Abkopplung der befestigten Fläche von der Mischkanalisation in Prozent: \_\_\_\_\_

[ ]  Zur Zielerreichung sind mehrere und möglichst vielfältige förderfähige Maßnahmen (gemäß Ziffer 2 a) bis h) FöRL KRiS) vorgesehen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[ ]  Es entsteht ein modifiziertes Mischsystem mit Elementen der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung.

Inhalte des Konzeptes:

[ ]  Beschreibung, wie die fachübergreifende Abstimmung (integraler Planungsprozess) erreicht wurde.

[ ]  Angabe (soweit erfolgt), wann und in welchem Gremium ein formaler zustimmender Beschluss über den Betrachtungsraum gefasst wurde.

[ ]  Darlegung der bestehenden wasserwirtschaftlichen und klimatischen Defizite.

[ ]  Kurze Beschreibung des geplanten Maßnahmenpakets.

[ ]  Darstellung der voraussichtlich abzukoppelnden und der bereits abgekoppelten Flächen.

Anlagen:

[ ]  Qualitative Beschreibung der voraussichtlichen Auswirkungen auf das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), den Generalentwässerungsplan (GEP) und die Schmutzfrachtberechnung (SFB)

[ ]  Karte zur räumlichen Gebietsabgrenzung